#### Informationen zur Wartung

In diesem Dokument wird erfasst, welche Geräte im Betrieb gewartet werden müssen, wer dafür verantwortlich ist und wann die interne oder externe Wartung durchgeführt wurde.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Was** | **Häufigkeit** | **Kontrolle/Wartung** | **Verantwortlich:** | **Durchgeführt von:** | **Datum:** |
| Sprühgeräte |  | SKL-Inspektion  |  |  |  |
| Sprühgeräte |  | Wartung:Die Pumpe, die Leitungen, die Schläuche und die Filter sowie der Sprühbehälter (falls geschlossen) dürfen nicht undicht sein.Alle Messgeräte, die ein- und ausgeschaltet werden können, die den Druck und/oder die Freisetzung kontrollieren können, müssen zuverlässig funktionieren und dürfen keine Undichtigkeiten aufweisen.Es ist unerlässlich, dass die Düsen für die korrekte Anwendung von Pflanzenschutzmitteln geeignet sind. Alle Düsen müssen identisch sein (Typ, Größe, Material und Herkunft) und ein einheitliches Sprühbild ergeben (z. B. gleiche Form, homogenes Sprühbild) und nach dem Schließen sollten die Düsen nicht nachtropfen. Alle Teile des Sprühgeräts, z. B. Düsenhalter/-träger, Filterbälge usw. müssen in gutem Zustand sein und zuverlässig funktionieren. |  |  |  |
| Substrateinheit |  | Eichung der EC- und PH-Messgeräte oder Kontrolle mit einer separaten Sonde. |  |  |  |
| Erntemaschinen |  | Nach der Ernte ist die Maschine vollständig zu reinigen und zu überprüfen (größere Wartungsarbeiten erfolgen gemäß Anweisungen des Lieferanten). |  |  |  |
| Maschine:  |  |  |  |
| Maschine:  |  |  |  |
| Topfmaschine |  |  |  |  |  |
| Gabelstapler |  | Inspektion  |  |  |  |
| Kessel |  | Wartung |  |  |  |
| Verarbeitungsraum |  | Wände, Böden und Decken vor der Saison auf Schäden überprüfen und sie, falls nötig, reinigen. |  |  |  |
|  | Den Boden vor Beginn der Saison kehren. |  |  |  |
|  | Während der Verarbeitung mindestens einmal täglich den Abfall/Müll aus dem Verarbeitungsraum entsorgen und den Boden mit einem Besen sauber kehren. |  |  |  |
| Mess- und Wiegegeräte für Pflanzenschutzmittel |  | Der Bereich für die Lagerung von Pflanzenschutzmitteln oder der Abfüll-/Mischbereich (falls an andernorts) ist mit Mess- und Wiegegeräten ausgestattet. Mindestens einmal im Jahr werden die Messbecher und die Waagen geeicht. |  |  |  |
| Becken |  | Wartung |  |  |  |
| Bewässerungsanlage | Jährlich | Beurteilung, ob eine Wartung erforderlich ist. Mitarbeiter, die Wartungsarbeiten durchführen, werden geschult.  |  |  |  |
| Silo |  |  |  |  |  |
| Erntegeräte wie Scheren, Messer  |  | Reinigung  |  |  |  |
| Feuerlöscher | Jährlich | Inspektion |  |  |  |
| ERSTE HILFE | Jährlich | Inhalt und Verfallsdatum prüfen |  |  |  |